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智能建造设计专篇说明
（参考大纲）

一、总体概况
1.项目基础信息：本项目名称、建设分期、楼栋编号、总建筑面积、总户数、建筑结构形式、保障房类型；
2.智能建造评价目标：依据《中山市智能建造项目评价指引（试行）》，明确本项目数字设计板块自评总分，项目整体自评等级达到基本级及以上；
3.智能建造设计范围：明确本项目施工图涵盖BIM应用、标准化易建设计、小区智慧系统、户内智能配套、装配式智能管线协同五大板块；
4.装配式协同设计说明：结合本项目装配式施工图内容，阐述预制楼板、预制楼梯、集成厨卫内部弱电、智能设备管线预埋一体化设计做法；
5.初步设计有关智能建造审查意见的执行情况。
二、数字设计专项
（一）BIM正向设计
1.BIM软件、正向建模、AI智能审查落实情况，列明项目正版软件、智能审查工具；
2.方案、初步设计、施工图、预制深化、装修五大阶段BIM覆盖实施内容；
3.建筑、结构、机电、智能化多专业线上协同、碰撞会审落地措施；
4.施工图与BIM图模一致、模型工程量自动提取应用说明。
（二）易建性标准化设计
1.户型、柱网标准化实施情况，附本项目标准化率计算依据；
2.竖向、水平预制构件、管线分离施工图落地范围；
3.集成厨房、集成卫生间模块化应用及面积测算依据。
（三）数字设计自评测算
数字设计总分=BIM应用得分+易建性设计得分
	一级指标
	二级指标
	标准分值
	本项目施工图
落地说明
	自评得分
	对应BIM/施工图编号

	数字设计（16 分）
	一、BIM 应用（12 分）

	
	1. BIM软件、正向设计、AI辅助设计、智能审查
得分标准：①BIM软件：1分；②BIM正向设计：1分；③AI/智能审查：1分。缺一项扣对应分值。
	3
	
	
	

	
	2. 方案、初步、施工图、深化、装修、预制构件BIM应用
得分标准：每实现1类应用得1分，加满5分为止。
	5
	
	
	

	
	3. 多阶段协同、智能协同平台应用
得分标准：①多阶段协同：1分；②协同平台应用：1分。
	2
	
	
	

	
	4. 图模一致、数据完整、成果可自动处理
得分标准：①图模一致：1分；②数据可复用：1分。
	2
	
	
	

	
	BIM 应用小计
	12
	小计得分：

	
	二、易建性设计（4 分）

	
	1.标准化设计（柱网/户型/构件标准化）
得分标准：柱网/户型/构件标准化满足率≥80%得1分；不满足不得分。
	1
	
	
	

	
	2. 装配式建筑应用（竖向/水平构件、墙体、管线分离）
得分标准：每满足1类得0.5分，加满2分为止。
	2
	
	
	

	
	3. 模块化单元建筑应用比例
得分标准：模块化建筑面积占总建筑面积≥10%，得1分；否则不得分。
	1
	
	
	

	
	易建性设计小计
	4
	小计得分：

	数字设计合计总分
	——
	16
	合计得分：


配套测算附件：标准化户型、模块化建筑面积计算书。
三、小区公共智慧系统专项
1.智慧综合管理平台：平台架构、机房配置、内外网隔离，预留监管平台数据接口；
2.出入口及单元门禁：人脸识别、访客二维码、可视对讲点位施工图布置；
3.AI智能视频安防：全区域监控布点，高空抛物、电动车入梯等AI预警配套设计；
4.电梯智能梯控：人脸识别分层权限、电动车识别报警管线预埋；
5.地下车库智能系统：车牌识别、车位诱导、一氧化碳联动排风、积水监测；
6.非机动车智能充电：过载、高温、消防联动一体化弱电设计；
7.公共区域配套：全域WiFi、人体感应照明、公共紧急呼叫点位布置。
四、户内数字家居专项
1.每户独立综合弱电信息箱、全屋WiFi管线预埋；入户智能门锁供电、信号管线预留；
2.卧室、卫生间适老化紧急呼叫按钮回路；
3.厨房燃气泄漏探测报警系统；
4.水、电、燃气远程分户计量通讯管线统一预埋。
五、装配式与智能一体化协同（结合本项目装配式施工图）
1、预制楼板、楼梯、集成厨卫内部弱电、智能设备BIM预埋深化内容；
2、装配式机房、模块化机电智能化配套设计；
3、所有智能点位、桥架同步标注于预制构件图纸，适配工厂数字化生产；
4、项目统一管线分离施工图构造做法。
六、初步设计审查意见落实情况
	序号
	初设审查意见原文
	本项目施工图优化设计措施
	对应施工图图号
	本专篇对应章节
	落实情况

	
	
	
	
	
	




（注意：1、本专篇为施工图专项说明，全部内容须结合项目实际施工图设计编写说明书；2、数字设计自评测算表须匹配《中山市智能建造项目评价指引（试行）》指标、分值；3、项目智能建造综合等级不应低于基本级；4、分期实施项目按各期施工图单独编制对应智能建造专篇。）
