附件1

房屋建筑单体划分及基本属性
一、房屋建筑单体划分

房屋建筑应按建筑空间形态和使用功能划分房屋建筑单体，单体划分应符合下列规定：

（一）单幢建筑可划分为一个单体，包括下部地下室。
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地下建筑与地上建筑结构划分为一个编码单元示意

1- 建筑；2-地下室

注：①代表编码单元

（二）两幢或两幢以上建筑，由仅具有水平交通功能的通道（走廊、连廊、架空走廊等）相连接，或仅在空间形态上连接，应划分为不同单体编码单元。
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由空中连廊、地面连廊等连通的三个编码单元示意

1-建筑；2-空中连廊（不编码）；3-地面连廊（不编码）

（三）建筑由主楼和裙楼（或附属建筑）组成时，应划分为不同的单体编码单元。
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通过裙房相互相连的三幢建筑划分为四个编码单元示意

1-建筑；2-裙房；

（四）设置地下室的两幢或两幢以上建筑，应按建筑地上部分和地下部分划分为不同的单体编码单元。
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通过地下室相互连通的三幢建筑划分为四个编码单元示意

1-建筑；2-地下室

（五）平房的建筑单体划分应符合下列规定：

1、结构连续的平房应划分为一个编码单元。
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结构连续的平房划分为一个编码单元示意

2、结构不同或不连续的成排平房应划分为多个编码单元。
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结构不连续的平房划分为两个编码单元示意

（六）建筑地下部分由多个部分组成，应划分为多个单体编码单元；

（七）地下空间全部连通的建筑地下部分，应划分为同一单体编码单元；
（八）单体是多个，但图纸都是使用一套图，应选择关联，由系统分别按各自单体上传。

二、单体编码基本属性

（一）单体基本信息

	数据项
	说明

	行政区划代码
	县级行政区划代码

	项目代码
	广东省投资项目在线审批监管平台生成

	工程代码
	

	建设工程分项名称
	

	单体名称
	

	单体编码
	

	工程类别
	详见9.2工程行业分类代码及9.3工程类别代码

	规模指标
	参照工程设计资质标准、建筑业企业资质标准中工程业绩要求相关表述进行填写

	结构体系
	详见9.4结构体系代码

	耐火等级
	详见9.5耐火等级代码

	建造方式
	详见9.6建造方式代码

	单体经纬度坐标
	填写房屋建筑单体、市政单体等在2000国家大地坐标系（CGCS2000）的经纬度坐标。

	单体工程总造价
	单位：万元

	建筑栋号
	

	建筑功能
	

	建筑面积
	单位：平方米

	地上建筑面积
	单位：平方米

	地下建筑面积
	单位：平方米

	计容建筑面积
	单位：平方米

	地上计容建筑面积
	单位：平方米

	地下计容建筑面积
	单位：平方米

	占地面积
	单位：平方米

	建筑基底面积
	单位：平方米

	人防地下室面积
	单位：平方米

	容积率
	

	建筑工程高度
	单位：米

	地下深度
	单位：米

	地上层数
	

	地下层数
	

	长度
	单位：米

	跨度
	单位：米

	建筑密度
	

	绿地率
	

	工程等级
	

	工程规模
	

	详细地址
	


（二）工程行业分类
	代码
	说明

	1
	建筑工程

	2
	市政公用工程

	3
	煤炭矿山工程

	4
	化工石化医药工程

	5
	石油天然气（海洋石油）工程

	6
	电力工程

	7
	冶金工程

	8
	军工工程

	9
	机械工程

	10
	商物粮工程

	11
	核工业工程

	12
	电子通信广电工程

	13
	轻纺工程

	14
	建材工程

	15
	铁路工程

	16
	公路工程

	17
	水运工程

	18
	民航工程

	19
	农林工程

	20
	水利工程

	21
	海洋工程

	22
	机电工程

	23
	专项工程


（三）工程类别
	代码
	工程类别
	工程行业分类

	0101
	商品住宅
	建筑工程

	0102
	公共租赁住房
	建筑工程

	0103
	保障性租赁住房
	建筑工程

	0104
	共有产权住房
	建筑工程

	0105
	棚户区改造工程
	建筑工程

	0106
	危旧房改造工程
	建筑工程

	0107
	城中村改造工程
	建筑工程

	0108
	宿舍类建筑
	建筑工程

	0109
	办公建筑
	建筑工程

	0110
	旅馆酒店建筑
	建筑工程

	0111
	商业建筑
	建筑工程

	0112
	居民服务建筑
	建筑工程

	0113
	文化建筑
	建筑工程

	0114
	教育建筑
	建筑工程

	0115
	体育建筑
	建筑工程


（四）结构体系
	代码
	结构体系

	01
	砖混结构

	02
	底框结构

	03
	框架结构

	04
	框架-剪力墙结构

	05
	剪力墙结构

	06
	板柱-剪力墙结构

	07
	短肢墙剪力墙结构

	08
	部分框支剪力墙结构


（五）耐火等级

	代码
	耐火等级

	1
	一级

	2
	二级

	3
	三级

	4
	四级


（六）建造方式
	代码
	建造方式

	1
	现浇混凝土结构

	2
	装配式混凝土结构

	3
	装配式钢结构

	4
	装配式木结构

	9
	其他


房屋建筑单体落图相关要求

房屋建筑单体落图在施工图审查阶段由建设单位提请，设计单位绘制含矢量坐标的文件，反映单体空间位置及轮廓线，上传至广东省房屋建筑和市政基础设施工程设计文件管理系统。空间定位文件包括以下内容：

（1）需提交项目规划用地红线、单体建筑轮廓线、地下室轮廓线等完成处理的CAD文件。设计文件为.dwg格式文件，含图框、标题栏（项目名称、设计单位等信息）按单体独立成图，文件命名规则：项目名称_建筑单体名称_设计阶段.dwg（如：XX小区_A栋_施工图.dwg）。

（2）建筑单体图层宜符合下表格式内容：

单体图层格式表
	图层类型
	图层名
	颜色
	线宽
	属性字段

	规划用地红线
	PREDLINE
	1号红色（RGB:255,0,0）
	0.5mm
	用地性质代码、规划许可文号

	单体建筑轮廓线
	MNMRLINE

	3号绿色（RGB:0,255,0）

	0.3mm
	建筑编号、功能类型

	地下室轮廓线
	UNDERGROUND_OUTLINE
	2号黄色（RGB:255,255,0）
	0.3mm
	地下室层数、人防区域标识


（3）建筑单体图层属性宜符合下列内容：
红线多边形闭合容差≤0.001m，PEDIT命令闭合后顶点坐标回差率≤1×10⁻⁶。采用国家 2000 大地坐标系（CGCS2000），中央子午线按工程所在地选取。平面坐标表示为“X,Y”，不带带号或投影分带标识（如广州采用113° 中央子午线）。

