附件2

赋码落图变更及特别情况

一、房屋建筑编码实施动态变更。在竣工验收前，原则上均可依据设计变更对房屋建筑码进行变更调整。
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变更流程示意图
（一）存在以下情形时，重新进行单体落图：

1.涉及总图或单体建筑数量调整的变更项目；

2.已完成落图赋码的项目，因落图精度误差较大导致后续项目无法落图赋码的，应由之前完成落图赋码的项目进行变更；

3.单体外轮廓线有重大调整的；

4.涉及重大调整，并须重新申请施工许可证的项目；

（二）存在以下情形时，重新进行单体赋码：

1.新增单体；

2.施工许可证发证时间有变化的项目（该变更情景系统将自动获取施工许可证发证时间并更新单体赋码）；

（三）存在以下情形时，不进行重新单体赋码和落图，但应对单体信息进行更新。

1.工程项目已通过施工图审查，在出具合格书之前，发现已赋码的单体信息发生变更时；

2.工程项目单体变化不大的项目，即仅单体范围、属性信息有变化的，未出现单体数量变化（如增加或减少）的。

二、既有建筑，通过与全国房屋建筑和市政设施调查软件系统对接，获取既有建筑的单体信息、赋码及空间定位数据。针对改建、扩建项目，涉及轮廓线或结构变动：重新绘制空间定位文件，按新建项目流程赋码，比对既有数据，差异处反馈主管部门核实更新；不涉及轮廓线或结构变动：关联既有赋码信息，补充装饰装修等变更内容，同步更新至调查软件系统。

三、采取施工图设计质量告知承诺制的项目，需在施工图审查阶段完成空间定位文件上传及赋码落图，确保管理规范性和数据完整性。

四、分阶段施工项目宜按照下列内容完成赋码落图：
划分标注：施工图审查阶段明确各阶段施工的单体范围，在空间定位文件和信息填报中标注区分。

分阶段赋码：申请各阶段施工许可证时，系统仅关联本阶段单体赋码信息，确认准确性并补充阶段信息。

变更管理：设计变更涉及当前阶段单体的，按流程处理；涉及下一阶段的，提前记录报备，进入相应阶段时更新信息。

分阶段验收：竣工验收时按阶段编制竣工图、归集验收信息，确保各阶段单体符合要求。

