中山市住房和城乡建设局

（A类）

中建函〔2022〕136号

中山市住房和城乡建设局关于市十六届

人大一次会议第2022109号

代表建议答复的函

田湘攸等代表：

你们提出的《关于对莲兴路（人民医院段）实施拓宽改造的建议》（建议第2022109号）收悉。经综合市自然资源局、市公安局、市财政局、石岐街道意见，现答复如下：

莲兴路是我市中心城区南北向的重要通道，承载人民医院周边、富豪片区及岐头村片区的交通衔接和疏解功能。代表们基于莲兴路（人民医院段）缺乏人行道、非机动车道等必要的交通设施，人车混行严重，早晚高峰期严重拥堵，通行效率低的现状，提出将莲兴路（人民医院段）拓宽改造工程项目纳入2022年建设项目的建议，有较强的针对性，对打通中心城区南北向的交通拥堵点，提升片区内的交通承载能力和运行效率，完善人民医院周边的路网结构，减轻莲塘路、孙文东路等干道的交通压力有积极意义。我局及会办单位采纳该建议。

一、道路现状及改造条件分析

莲兴路（人民医院段）位于石岐街道莲峰新村片区，是区域内南北贯通的一条城市次干路。莲兴路北起于学院路，南至孙文东路，中间与柏垭直街交接，路线全长约470米。现状道路为宽度不足12米、双向两车道的小路，交通较为拥挤，片区现状为居民住宅区，旧路周边存在较多建筑。

二、相关建设工程开展情况

（一）近年来，市财政投入约1.3亿元开展孙文东路扩宽改造、良朋里路口改造、新建莲碧街等项目建设，提升了人民医院周边道路的通行能力，改善了相关路段的交通拥堵情况。目前，我市已启动人民医院新园区建设工作，原人民医院周边的交通拥堵情况将得到进一步改善。

（二）为解决莲兴路（人民医院路段）因道路宽度不足和人民医院车位不足问题导致的经常性拥堵问题，市公安局交警支队制定了《市人民医院周边拥堵治理方案》。该方案实施后，莲兴路北往南工作日早高峰车流量由原来的北往南1144pcu/h增长到1287pcu/h。交通指数由原来的2.98（严重拥堵）下降到1.82（轻度拥堵），莲兴路拥堵问题得到了一定的缓解。但由于莲兴路现有道路宽度和人民医院车位已经饱和，以交通组织的形式很难对该路段的交通拥堵问题进行根治。

（三）结合代表们提出将莲兴路（人民医院段）拓宽改造工程项目纳入2022年建设项目的建议，我局已委托咨询单位编制项目纳入预备项目库申报材料，同步与石岐街道沟通落实项目征地拆迁事宜。根据石岐街道提出的偏移道路线位以利于开展拆迁工作的建议，完善相关比对方案。

三、相关工作存在问题

（一）根据控规，莲兴路（人民医院段）扩宽改造工程采用城市次干路标准，设计速度30km/h，道路红线宽度为24m，双向4车道。现状12米道路周边存在较多建筑，道路拓宽需大量征拆建筑，项目前期征拆难度较大。属地政府在项目原规划线位的基础上，结合征拆难度，提出了征拆道路东侧线位与征拆道路西侧线位的方案。经初步摸查，按原控规线位，需要拆迁的建筑面积为21135.61m2;按拆迁道路东侧线位，需要拆迁的建筑面积为20540.22m2;按拆迁道路西侧线位，需要拆迁的建筑面积为20450.04m2。

（二）经与市自然资源局沟通，现状道路拓宽改建符合控规及土规，如因考虑征拆工作道路线位偏移，须由属地政府同步办理道路细化维护的规划调整。

四、相关工作后续计划

该段道路交通改善需统筹规划设计，充分考虑征拆情况、片区交通规划和施工拥堵特性，科学论证，多方案比选分析。我局将积极对接市自然资源局、石岐街道、市公安局、市财政局等相关部门，待市自然资源局落实片区改造规划和石岐街道完成征地拆迁摸查后，组织研究论证片区整体提升改造的必要性和可行性。同时，就座谈会上石岐街道提出由属地镇街实施项目全过程代建的意见，我局将该意见与道路改造事项同步上报市政府，后续按照市政府最终批示的实施方案开展相关建设工作。

专此答复，诚挚感谢你们对市政道路建设工作的关心支持。

 中山市住房和城乡建设局

2022年6月9日

（联系人及电话:陈晓燕,13631171281）

公开方式：主动公开

抄送：市人大常委会选联工委、市政府办公室、市自然资源局、石岐街道、市公安局、市财政局。

中山市住房和城乡建设局办公室 2022年6月13日印发