附件

省消防安全隐患明查暗访隐患问题清单

一、项目1

（一）项目基本情况

工程名称：云岄湾住宅小区(二期）。

建设地址：中山市小榄镇沙口西路65号。

建设单位：中山市誉恺房地产开发有限公司。

施工单位：中山市小榄镇建筑工程公司。

监理单位：中山市小榄镇建设监理有限公司。

（二）问题隐患情况

1.楼层内消防栓被建材阻挡，消防栓未标识。

2.楼层内未设置疏散标志。

3.作业层消防栓未设置接合器。

4.现场使用的料斗吊索达到报废标准。（重大隐患）

5.作业点烟道洞口盖板未固定。

二、项目2

（一）项目基本情况

工程名称：小榄镇新工人文化宫建设项目。

建设地址：中山市小榄镇升平东路36号景粼天著花园10栋。

建设单位：中山市小榄镇总工会（中山市卓建工程管理有限公司）。

施工单位：中山市小榄镇建筑工程公司。

监理单位：广东中山建设监理咨询有限公司。

（二）问题隐患情况

1.电梯轿厢内，线路凌乱，线头未包好。

2.施工现场管理混乱，有动火作业（电焊），未建立作业票审制度，现场未能提供当天作业票，未确定监护人员。

3.施工现场室内消火栓，施工期间，停用消防水源供水。

4.外脚手架连墙件不足，首步未设置连墙件。

5.电梯井道未设置水平安全平网，电梯防护门未设置。（重大隐患）

6.楼层内未设置疏散标志。

7.外脚手架设置的连墙件不符合要求，有抗拉但是欠支撑，个别斜向上连接外脚手架。

8.钢管油漆作业区灭火器材不足。

三、项目3

（一）项目基本情况

工程名称：中山琅悦花园项目。

建设地址：中山市东区街道起湾道东侧。

建设单位：中山市和越实业投资有限公司。

施工单位：中国建筑第二工程局有限公司。

监理单位：广东远顺建设监理有限公司。

（二）问题隐患情况

1.施工楼层内未设置疏散标志。

2.施工现场配电箱未设置灭火器。

3.使用灭火级别2A且规格为4Kg灭火器。

4.长短料混吊、散料吊运未使用料斗。

5.吊料斗使用达报废标准的索具。（重大隐患）

6.6米高支模支架缺水平杆。

7.班组安全活动记录交底人、专职安全员未签名。

8.29层作业层外脚手架与结构贯通。外脚手架下层离墙间隙达250MM。

9.有限空间风险未辨识。

10.29层作业层临边洞口无防护措施。

四、项目4

（一）项目基本情况

工程名称：中山利和（广场）购物中心四层装饰装修（限额以下）。

建设地址：中山利和（广场）购物中心四层。

建设单位：李* 。

施工单位：广东弘景建设工程有限公司。

监理单位：无。

（二）问题隐患情况

1.4层装修作业场使用灭火级别2A且规格为4Kg灭火器。

2.4层装修作业场所围闭大门使用可燃夹板和木枋制作。

3.4层装修作业场所违规使用插头插座连接电源线。

五、项目5

（一）项目基本情况

工程名称：中山市中医院综合楼建设项目。

建设地址：中山市西区康欣路3号。

建设单位：中山市中医院（中山市代建项目管理办公室）。

施工单位：中铁建工集团建设发展有限公司。

监理单位：广东中山建设监理咨询有限公司。

（二）问题隐患情况

1.综合楼长方向存在消防通道堵塞。

2.大量可燃建材堆放区灭火器材不足。

3.使用灭火级别2A且规格为4Kg灭火器。

4.塔机起重臂下方钢筋加工场作业点无安全平挡板。

5.综合楼楼梯和楼层内无疏散标志。

6.楼层临边未设置栏杆。

7.屋面进出口设备管线阻挡，无法通行。