燃气管道安全保护协议
甲方：建设单位（全称） 
乙方：施工单位（全称） 
丙方：监理单位（全称，本项目无监理则划去） 
丁方：燃气经营企业（全称）
根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《燃气工程项目规范》等法律法规及技术标准、规范和规程的规定，为了保护甲方所提供的施工区域内燃气管道及附属设施的安全，防止事故发生，经协商达成本协议。
本协议适用范围仅限甲方所明确的施工区域及相关施工内容，超过上述范围，应另行签订保护协议。
[bookmark: _GoBack]特别约定：本项目若不委托监理单位（丙方），则本协议中所有约定由丙方履行的监理、核查、监督、旁站、验收、督促整改等全部义务与责任，均由甲方（建设单位）全部承担；协议正本变更为一式三份，由甲、乙、丁三方各执一份，丙方签署栏作废不予签章。
第一条甲方在工程开工前，应将项目工程的施工范围、内容、工期、相关施工设计图纸、施工现场总平面图等项目建设有关资料提供给丁方，并落实专人负责与丁方联络具体事宜，甲方应保证所提供资料的真实、准确和完整。
第二条各方应明确工程项目联系人，建立沟通机制。本项目设有监理单位（丙方）的，由甲、乙、丙三方联系人负责在整个施工期间各自所辖责任范围内燃气管道安全保护和协调工作；本项目无监理单位的，由甲、乙两方联系人履行前述协调管理职责。各方联系人如有变动的，应及时通知相关方联系人。
第三条在甲方提供上述完整的资料后，丁方应根据甲方确定的施工范围，和甲方预约确定现场交底的时间，并由甲方通知乙方；设有监理单位的应同时通知丙方，四方共同进行现场交底；无监理单位的由甲、乙、丁三方共同交底。交底各方应明确施工范围内燃气管道走向、埋深，燃气设施保护范围及施工安全事项。该工程项目不同阶段、不同专业的施工由不同施工单位负责的，甲方负有向其所有施工单位交底的责任；设有监理单位的，丙方负责监督交底落实情况。
第四条由于周边环境发生变化等原因，管位交底信息与现场实际可能会有一定的误差，甲方和乙方应根据丁方提供的燃气管道信息，在施工区域内组织现场勘探；设有监理单位的，丙方负责对现场勘探工作进行监督核查；无监理单位的，由甲方负责现场勘探工作监督核查。否则发生燃气事故由甲方和乙方负全部责任（包括但不限于政府加处的行政处罚、律师费用、诉讼费用、向第三方承担的赔偿责任）。
由丁方在已确认的燃气管道及设施上方设置安全警示标志，明确燃气管道及附属设施的安全保护范围，甲方和乙方应保护施工区域内燃气警示标志完好，不得擅自破坏和移动；设有监理单位的，丙方负责巡查警示标志完好情况，发现损毁、移位及时督促乙方整改；无监理单位的，由甲方负责开展警示标志巡查、督促整改工作。否则发生燃气事故由甲方和乙方负全部责任（包括但不限于政府加处的行政处罚、律师费用、诉讼费用、向第三方承担的赔偿责任）。
甲方和乙方在燃气安全保护范围内的施工，应提前通知丁方，由丁方安排专人到达现场明确施工要求后，方可施工；设有监理单位的，丙方负责核查丁方现场确认手续，未经确认不得批准该部位施工作业；无监理单位的，由甲方核实丁方现场确认手续后方可许可该部位施工作业。否则引发燃气事故由甲方和乙方负全部责任（包括但不限于政府加处的行政处罚、律师费用、诉讼费用、向第三方承担的赔偿责任）。
第五条 输配管道及附属设施的保护范围和控制范围应根据输配系统的压力和周边环境条件确定，甲方或乙方在控制范围外进行作业时，仍应保证输配管道及附属设施安全。
（一）保护范围应符合下列规定：
1.低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边2.5m 范围内的区域； 
2.次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边3.5m 范围内的区域； 
3.高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边5.0m 范围内的区域； 
4.庭院架空管道安全保护范围为管壁外缘0.3米范围内的区域；
5.阀门井、调压装置、计量装置等管道附属设施为外壁（栅栏围护）1米范围内的区域。
（二）对在燃气管道设施周边从事打桩、新建建（构）筑物、深基坑开挖等易造成路面明显沉降行为的控制范围应符合下列规定： 
1.低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边2.5m～5.0m 范围内的区域； 
2.次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边3.5m～15.0m 范围内的区域； 
3.高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边5.0m～50.0m 范围内的区域。
第六条甲方应根据已探明的地下燃气管道情况、燃气管道保护和控制范围，组织编制相应的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》并报送丁方进行备案；甲方应负责向本工程项目的不同阶段、不同专业的所有施工单位分别送达所编制的《工程施工对燃气管道及设施保护方案》并监督落实，否则由此造成事故和损失由甲方承担全部赔偿责任（包括但不限于政府加处的行政处罚、律师费用、诉讼费用、向第三方承担的赔偿责任）。设有监理单位的，丙方应对保护方案的落实情况开展监理工作，核查现场施工是否严格按照保护方案执行。因丙方监理履职不到位，未及时发现、制止乙方违规施工行为，造成燃气设施损坏或安全事故的，丙方应承担连带赔偿责任。
由于施工单位不认真遵守执行《工程施工对燃气管道及设施保护方案》造成事故和损失由乙方承担全部责任（包括但不限于政府加处的行政处罚、律师费用、诉讼费用、向第三方承担的赔偿责任）。
第七条乙方在工程动工前，应对相应工作层面作业班组负责人和具体作业人进行安全技术交底，进场施工人员应掌握施工区域内燃气管道分布情况、熟悉对燃气设施的保护要求；设有监理单位的，丙方负责核查该安全技术交底是否落实到位，未完成交底的，丙方有权不予许可开工；无监理单位的，由甲方负责核查交底落实情况，未完成交底不得许可开工。否则由此造成事故和损失由乙方承担赔偿责任。
第八条工程施工范围发生变化或施工内容、施工机械、施工工艺发生变化时，甲方应及时告知丁方巡检人员，需要变更修改燃气管道保护方案时，甲方应及时向丁方重新报备；设有监理单位的，丙方应及时掌握施工变更情况，督促甲方完成方案重新报备手续；无监理单位的，甲方自行做好变更管控与报备工作。
第九条甲方对整个施工过程中施工现场保护燃气管道及设施的安全负总责，乙方负责燃气管道具体保护措施的实施及对丁方现场设置的管道警示标识进行保护。 设有监理单位的：丙方负责对施工现场燃气管道安全保护全过程监理，对燃气保护范围内施工作业开展旁站、巡视检查，监督乙方落实各项燃气安全保护措施，发现违规施工行为及时下达监理整改通知，督促甲、乙双方落实整改；对拒不整改的应及时上报甲方及丁方。无监理单位的：甲方应安排专人对施工现场燃气管道安全保护开展全过程巡查管控，对燃气保护范围内施工作业重点管控，发现违规施工立即制止，督促乙方落实整改，拒不整改的及时通报丁方。 丁方负责施工区域内燃气管道及设施运行状况的日常检查工作，发现问题及时督促甲方和乙方整改，并做好紧急应对准备。
第十条甲方和乙方在施工过程中应严格遵守以下规定，设有监理单位的，丙方负责监督本条款各项要求现场落实，发现违规行为应当立即制止并要求停工整改；无监理单位的，由甲方履行现场监督制止职责。违反以下规定造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和乙方负全部责任；设有监理单位的，丙方未尽监理职责的承担连带赔偿责任。
（一）在输配管道及附属设施的保护范围内，禁止下列行为:
1.建设建筑物、构筑物或其他设施； 
2.进行爆破、取土等作业；
3.倾倒、排放腐蚀性物质； 
4.放置易燃易爆危险物品； 
5.种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物； 
6.其他危及燃气设施安全的活动。
（二）有下列情形之一的，甲方、乙方应当制定燃气管道设施保护方案，经与丁方协商一致并采取安全保护措施后，方可实施： 
1.在燃气管道设施的安全保护范围内和安全控制范围内，从事敷设管道、打桩顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动； 
2.在输配管道及附属设施的控制范围内从事第十条第（一）款列出的活动，或进行管道穿跨越作业。在上述情形下，除制定燃气管道设施保护方案并采取安全保护措施外，甲方和乙方在控制范围以外进行作业时仍应保证输配管道及附属设施的安全。
（三）甲方和乙方不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、破坏燃气设施及安全警示标志；道路施工完成后甲方和乙方必须恢复相应的标志桩。
（四）在没有采取有效的保护措施前，甲方和乙方不得在燃气管道及设施上方开设临时道路，不得在燃气管道及设施上方停留、行驶载重车辆、推土机等重型车辆。
（五）当现场施工时需要将燃气管道上方或四周的覆土移除时，甲方和乙方必须对暴露的燃气管道进行临时性遮盖防护，以规避可能存在的安全风险。
第十一条丁方在监督检查过程中发现乙方施工可能危及燃气管道及附属设施的安全运行时，有权要求乙方停止施工；甲方应督促予以整改。设有监理单位的，丙方应当落实停工监理要求，监督现场停工及整改工作；无监理单位的，由甲方落实现场停工、整改管控。经丁方确认危及燃气管道及附属设施的安全运行的因素已经消除，乙方方可恢复施工。任何一方发现有危害或可能危害燃气管道及设施安全运行的行为时，应立即制止危害行为，乙方施工人员必须服从，制止无效时，丁方有权向有关单位报告，情况紧急时，可立即报警请求协助。
第十二条造成燃气管道及附属设施损坏后的处理方式：如施工过程中造成燃气管道设施防腐层损坏，燃气管道设施损坏及燃气管道破裂泄漏或爆炸，乙方施工人员应立即停止施工，拨打甲方和丁方联系人电话及报险电话：            ，并按丁方要求配合做好现场的警戒和疏散。在丁方未到达现场前，乙方应禁止明火，同时，保护现场，疏散人群；设置警戒区域等工作。设有监理单位的，丙方应第一时间到场参与现场管控，留存现场监理记录；无监理单位的，甲方应第一时间到场开展现场管控，留存相关记录。
丁方接到险情后，应立即组织应急抢修并对现场取证、定损，因甲方责任造成事故损失的由甲方负责赔偿，因乙方责任造成事故损失的由乙方赔偿，乙方拒绝赔偿的，由甲方负责赔偿并向乙方追偿。抢修及其他事故损失费用由甲方和乙方承担；设有监理单位的，因丙方监理失职导致事故发生或者扩大的，丙方承担连带赔偿责任；无监理单位的，因甲方未尽管控义务造成事故扩大的，甲方承担相应赔偿责任。
第十三条甲方工程项目施工的管线与燃气管道之间的安全间距应符合《城镇燃气设计规范》的要求，施工后坑土回填后应确保燃气管道上的覆土深度达到《城镇燃气设计规范》的要求；施工期间甲方、乙方不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、裸露、悬空等破坏燃气管道设施及安全警示标识；道路施工完成时必须修复相应的标志桩；设有监理单位的，丙方负责对管线间距、覆土厚度、警示标志恢复情况进行监理验收；无监理单位的，由甲方负责组织前述内容核查验收。
若甲方、乙方违反本条规定，甲方应负责无条件整改，并承担全部整改费用（包括但不限于管道修复费用、道路修复费用、警示标志及标志桩安装费用）；若因此造成燃气设施损坏或燃气事故由甲方和乙方负全部责任（包括但不限于政府加处的行政处罚、律师费用、诉讼费用、向第三方承担的赔偿责任）；设有监理单位的，丙方未尽监理核查义务的承担连带赔偿责任。
第十四条本项目设有监理单位（丙方）的，丙方未履行本协议约定及法律法规、行业规范等规定的责任和义务，应对甲、乙方引发的燃气事故或损失承担连带赔偿责任。本项目不委托监理单位的，本协议项下全部监理类义务由甲方承接，甲方未履行前述管控义务引发燃气事故或损失的，由甲方承担相应赔偿责任。
第十五条本协议自签字盖章之时起生效。本项目设有监理单位的，正本一式四份，甲、乙、丙、丁四方各执一份，均具有同等效力；本项目无监理单位的，正本一式三份，甲、乙、丁三方各执一份，具有同等效力。本协议各方已认真阅读并充分理解协议全部条款，自愿按本协议执行。
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